**TopEfekt® SANIT GT**

**Technický list**

HL07 - sanitariatyHL08 - urządzenia sanitarneHL01 - posadzki HL02 - posadzki twarde 02 - spryskiwacz

|  |  |
| --- | --- |
| SYMBOL | **pH** |
| **Q-04** | **1** |

Výrobek určený k čištění, leštění a každodenní péči o všechny druhy povrchů uvnitř sanitárních místností. Bezpečný pro smaltované povrchy, skleněné sprchové kouty a sanitární armatury. Používejte pro každodenní čištění. Obsahuje kyselinu citronovou.

**APLIKACE:**

- záchodové mísy, pisoáry, umyvadla, vany, sprchové kouty, koupelnové kování, keramické a smaltované povrchy, prvky z plastu a nerezové oceli

- terakota, glazura

**SLOŽENÍ:**

- <5% kyseliny citronové

- <5% aniontové povrchově aktivní látky

- aromatické složení

- pomocné látky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné

**VYUŽITÍ:**

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci - bezpečnostní listy.

- aplikujte na povrch

- vykartáčujte nebo přetřete hadříkem

- následně omyjte tekoucí vodou

- setřete a leštěte povrch, dokud není suchý

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:**

Výrobek nepatří mezi nebezpečné směsi podle uvedené regulace.

**SPOTŘEBUJTE DO:**

36 měsíců od data výroby.

Datum výroby a datum spotřeby je uvedeno na obale.

**DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:**

Doplňující informace naleznete v bezpečnostním listu.

Použitý obal by měl být úplně prázdný, několikrát důkladně a ihned vypláchnutý. Prázdný a vypláchnutý obal může být vyhozen mezi plasty nebo jej doručte specializovaným firmám k jeho řádné recyklaci.

Likvidace prostředku proveďte v souladu s národní/ mezinárodní platnou legislativou.